|  |
| --- |
| ***ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ******органов местного самоуправления ПРОСНИЦКОГО******СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ******Кирово-Чепецкого района******Кировской области*** |
| **№4** | **18 февраля****2025 года** |
| **Учредитель:** | **Просницкая сельская Дума** **Кирово-Чепецкого района Кировской области** |
| **Ответственный** **за выпуск:** | **Постоянная депутатская комиссия по мандатам, регламенту, депутатской этике, вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку** |
| **Тираж:** | **3 экземпляра** |

**В выпуске:**

**ПАМЯТКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ**

***Огонь беспечности не прощает!***

*Традиционно в период выходных и праздничных дней в несколько раз увеличивается риск возникновения бытовых пожаров. При этом виновниками чаще всего становятся граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.*

***Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка призывает население проявлять бдительность, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, не подвергать себя и окружающих людей смертельной опасности!***

*- никогда не курите, лежа в постели,*

*- не забывайте потушить сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте окурки и спички на пол,*

*- не оставляйте без присмотра нетрезвого домочадца,*

*- если произошло возгорание, сразу звоните в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового - 101),*

*- как можно быстрее покиньте горящее помещение, обязательно закройте за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще сильнее,*

*- если помещение сильно задымлено, пробирайтесь к выходу, пригнувшись к полу: там меньше дыма. По возможности прикройте нос и рот мокрой тканью.*

***Помните, что от соблюдения этих простых правил зависят здоровье и жизнь ваших детей и близких.***

**Неисправное электрооборудование - это опасно!**

*В связи с повсеместным использованием электрических приборов увеличивается нагрузка на электросети.*

*По статистике возгорание часто возникает из-за неправильной установки электрооборудования или из-за его неисправности.*

*Многие считают себя специалистами в области электричества и модернизируют домашнюю электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано или поздно непрофессионально выполненные соединения, неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару.*

***ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности:***

*- если при включении или выключении бытовой техники  Вы видите искры, если розетки нагреваются при выключении в сеть  - срочно её замените. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов;*

*- дешевые розетки и удлинители, купленные с рук, многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированное электрооборудование - удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники. Ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной схеме;*

*- нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. Удлинителями с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться запрещается. Сразу после пользования удлинителем его следует отключить от розетки;*

*- если при включении того или иного электроприбора освещение в комнате становится чуть темнее - проблема кроется в слабо затянутых контактах. А это - предвестник пожара, как и частое перегорание предохранителей. Следует срочно вызвать электрика;*

*- осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючим материалом недопустим;*

*- электрические утюги, плитки, чайники и другие нагревательные приборы должны быть установлены на несгораемых подставках.*

*Особенно внимательным нужно быть при эксплуатации телевизоров. Чаще всего аварийные режимы с последующими загораниями возникают в телевизорах с явными признаками неисправностей (гудение, отсутствие изображения, запах гари и т.д.), а также включенных в сеть на длительное время. И если в этот момент в комнате никого не окажется, загорания вовремя не обнаружат, огонь быстро перебросится на шторы, мебель. Еще хуже если это произойдет, когда люди спят при включенном телевизоре. Нередко в таких случаях они погибают, получают тяжелые ожоги, травмы и отравления продуктами горения.*

*Исследования показали, что при горении телевизора в жилых комнатах площадью 16-20 м2 опасные для жизни концентрации продуктов сгорания наступают уже через 10-12 минут после начала пожара. Происходит обильное выделение копоти, видимость уменьшается до нуля.*

*Чтобы избежать пожаров от телевизоров, необходимо:*

*- розетка подключения вилки питания должна находиться в доступном месте для быстрого отключения телевизора от электросети;*

*- следует выключать телевизор, если взрослых нет в комнате;*

*- необходимо обеспечить условия, которые бы исключали возможность самостоятельного включения телевизора малолетними детьми:*

*- обязательно вынимать вилку шнура питания из розетки, если телевизор выключен;*

*- если органы управления повреждены или телевизор неисправен (отсутствует изображение, слышно гудение, ощущается запах жженой изоляции), необходимо срочно вынуть вилку шнура питания из розетки и вызвать специалиста ремонтного предприятия. Повторного включения не допускать.*

*Чтобы избежать аварийного режима при работе телевизора,*

***ЗАПРЕЩАЕТСЯ:***

*- устанавливать телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и горючих предметов, а также вблизи приборов отопления или в мебельную стенку, где он плохо охлаждается;*

*- закрывать вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора;*

*- допускать питания телевизора от сети с повышенным напряжением;*

*- оставлять включенным телевизор без присмотра.*

**Исправная печь должна вас сберечь!**

 **Для того чтобы их предупредить "печные" пожары, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.**

1. При проверке дымоходов необходимо обращать внимание на наличие в них тяги и отсутствие засорений.

2. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов должны выполняться организациями, имеющими лицензию на проведение указанных работ.

3. Печь или дымовая труба в местах пересечения перекрытий (в том числе чердачных и над подвалами) и кровли, выполненных из горючих материалов, должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку.

4. Печи должны возводиться на самостоятельном фундаменте. Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных отступок, то есть необходимо исключить примыкание по всей плоскости одной из стенок к конструкциям, выполненным из горючих материалов.

5. На деревянном или другом полу из горючих материалов перед топкой необходимо устанавливать предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала размерами не менее чем 50 на 70 см.

6. Чрезвычайно опасно оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям.

7. Нельзя применять для розжига печей бензин, керосин дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

8. Запрещается использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

9. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

10. Ложиться спать рекомендуется не менее чем через три часа после завершения топки печи.

11. Чтобы избежать образования трещин в кладке, необходимо не реже 1 раза в три месяца проводить очистку дымоходов от сажи.

12. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились на расстоянии не менее 70 см от печей, а от топочных отверстий – не менее 125 см.

13. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

14. Владельцы домов с печным отоплением обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. Кроме того, в зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения их обмерзания.

15. Дымоотводящие устройства, выполненные из кирпича, необходимо осматривать не реже 1 раза в квартал, из асбестоцементных и гончарных труб, а также из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже 1 раз в год.

*Сотрудники МЧС напоминают при возникновении пожара, немедленно сообщите о случившемся по телефону «01», сотовая связь – «101». При возникновении опасности для человеческой жизни помогите выйти из помещения соседям, детям, престарелым, больным.*

***Во избежание возникновения пожара соблюдайте правила пожарной безопасности:***

В многоквартирных жилых домах (далее в МКД) категорически запрещается:

1. хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- загромождать различными предметами двери, и выходы на эвакуационные лестницы, а также загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов;

- хранение баллонов с горючими газами на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

 2. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, в открытом положении, а также снимать их;

3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

5. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

***Правила поведения при пожаре:***

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «101».

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены. Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную лестницу.

Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.

ПОМНИТЕ! Вовремя обнаруженный пожар, быстрое и четкое сообщение в пожарную охрану, и первоначальные грамотные действия позволят избежать самых худших последствий до прибытия пожарных; если этого не удалось сделать – как можно быстрее звоните в пожарную охрану: огнеборцы придут на помощь и трагедии не произойдет.

Не оставайтесь в стороне, если Вы почувствовали запах дыма в соседней квартире, увидели зарево или дым на балконе или в окне дома напротив, ведь порой от Вашего равнодушия могут погибнуть люди.

Сотрудники МЧС напоминают при возникновении пожара, немедленно сообщите о случившемся по телефону «01», сотовая связь – «101» или «112». При возникновении опасности для человеческой жизни помогите выйти из помещения соседям, детям, престарелым, больным.

***Памятка***

***о мерах пожарной безопасности в быту***

1. Не допускайте самовольного строительства жилых и хозяйственных построек.
2. Не загромождайте выходы, балконы, лоджии, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью.
3. Не храните в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы.
4. Не используйте противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
5. Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой цели местах не ближе 50 м от зданий и строений и под контролем.
6. Не допускайте хранения в жилом доме (квартире) более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючими газами на балконах, лоджиях, в подвалах и чердаках.
7. При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.

1. Золу из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе 15м от строений.
2. На чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях не пользуйтесь для освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня. Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.
3. Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных детям местах. Не оставляйте детей без присмотра.
4. Запрещается на территориях, прилегающих к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

**При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения «01», «112», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.**

***ПАМЯТКА***

***Об основных правилах использования газа в быту.***

***Правила пожарной безопасности при использовании газовых приборов.***

**Уважаемые граждане!**

В целях предупреждения взрывов бытового газа и пожаров в жилье

соблюдайте основные правила использования газа в быту:

-открывайте форточку при включенных газовых приборах: приток свежего воздуха обеспечит полноту сгорания газа;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра. Не используйте газовые плиты для обогрева помещении;

- не заменяйте и не ремонтируйте газовое оборудование самостоятельно;

- перед включением газового оборудования, имеющего отвод продуктов сгорания в дымоходы, проверяйте тягу в дымоходе. При отсутствии тяги использование газовыми приборами запрещается;

- не допускайте к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста и лиц, не контролирующих свои действия;

- техническое обслуживание газового оборудования необходимо проводить не реже одного раза в год, оборудования с истекшим сроком службы - ежегодно.

***При запахе газа звоните по городскому или сотовому телефону 04.***

**Правила пожарной безопасности при использовании газовых приборов:**

- Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

 - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы.

- Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

 - Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

- У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

**При использовании бытовых газовых приборов запрещается:**

-  эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

**Обнаружив загорание, примите меры к его ликвидации и немедленно сообщите по телефону 01, 101 или 112, Газовая служба -104.**